

Originální návod k obsluze

Indukční vařič

TC 2100 Thermo Control (2223)





Braukmann GmbH

Raiffeisenstraße 9

D-59757 Arnsberg

[www.caso-germany.com](http://www.caso-germany.com)

Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99

Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 77

Email: [kundenservice@caso-germany.de](mailto:kundenservice@caso-germany.de)

Internet: [www.caso-germany.de](http://www.caso-germany.de)

Č. dokumentu: 2223 17-08-2017

Chyby tisku a sazby vyhrazeny.

© 2017 Braukmann GmbH

**1** **Návod k obsluze** 4

1.1 Všeobecné informace 4

1.2 Informace k tomuto návodu k obsluze 4

1.3 Varovná upozornění 4

1.4 Omezení záruky 5

1.5 Ochrana autorských práv 5

**2** **Bezpečnost** 6

2.1 Řádné používání k určenému účelu 6

2.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění 6

2.3 Zdroje nebezpečí 7

2.3.1 Nebezpečí vyvolané elektromagnetickým polem 7

2.3.2 Nebezpečí popálení 7

2.3.3 Nebezpečí výbuchu 8

2.3.4 Nebezpečí požáru 8

2.3.5 Nebezpečí vyvolaná elektrickým proudem 9

**3** **Uvedení do provozu** 9

3.1 Bezpečnostní upozornění 9

3.2 Obsah balení a kontrola po dodání 10

3.3 Vybalení 10

3.4 Likvidace obalu 10

3.5 Instalace 10

3.5.1 Požadavky na místo instalace 10

3.5.2 Zabránění rušení přenosu signálu 11

3.6 Elektrické připojení 11

**4** **Konstrukce a funkce** 12

**4.1** **Ovládací prvky a ukazatele** 12

**4.1.1** **Ovládací pole a displej** 12

**4.1.2** **Upozornění na přístroji** 12

**4.1.3** **Signální tóny** 13

**4.1.4** **Ochrana před přehřátím** 13

**4.1.5** **Typový štítek** 13

**5** **Obsluha a provoz** 13

5.1 Funkce a výhody indukčních vařičů 13

5.2 Upozornění k nádobí 14

5.3 Bezpečnostní upozornění 15

5.4 Provoz přístroje 15

5.4.1 Zapnutí 15

5.4.2 Výkonový režim 16

5.4.3 Režim teploty 16

5.4.4 Timer 17

5.4.5 Přímé funkce 17

5.4.6 Vypnutí 18

**6** **Čištění a péče** 18

**6.1** **Bezpečnostní upozornění** 18

**6.2** **Čištění** 19

**7** **Odstraňování závad** 19

**7.1** **Bezpečnostní upozornění** 19

**7.2** **Indikace závad** 20

**7.3** **Příčiny poruch a jejich odstranění** 20

**8** **Likvidace starých přístrojů** 20

**9** **Záruka** 21

**10** **Technická data** 21

1. **Návod k obsluze**
2. Všeobecné informace

Pročtěte si uvedené informace, abyste se s Vaším přístrojem rychle seznámili a mohli plně využívat všechny jeho funkce.

Váš přístroj Vám bude sloužit mnoho let, když s ním budete správně zacházet a správně o něj pečovat. Přejeme Vám mnoho radosti při používání.

1. Informace k tomuto návodu k obsluze

Návod k obsluze je součástí indukčního vařiče (dále označován jako přístroj) a poskytuje Vám důležitá upozornění pro spuštění, bezpečnost, řádné používání k určenému účelu a péči o přístroj.

Návod k obsluze musí být na přístroji stále k dispozici. Návod si musí přečíst a dodržovat každá osoba, která je pověřena:

* spuštěním,
* obsluhou,
* odstraněním poruch a/nebo
* čištěním

přístroje.

Návod k obsluze si uschovejte a předejte jej spolu s přístrojem následujícímu uživateli.

1. Varovná upozornění

V tomto návodu k obsluze jsou používána následující varovná upozornění:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NEBEZPEČÍ** |  |
| **Varovné upozornění tohoto stupně označuje hrozící nebezpečnou situaci.**  Pokud nebude zabráněno nebezpečné situaci, je důsledkem závažný nebo smrtelný úraz.   * Dodržujte uvedené pokyny, abyste závažné nebo smrtelné úrazy vyloučili. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| **Varovné upozornění tohoto stupně označuje možnou nebezpečnou situaci.**  Pokud nebude zabráněno nebezpečné situaci, mohou být důsledkem vážná poranění.   * Dodržujte tyto výstražné pokyny, abyste zabránili poranění osob. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POZOR** |  |
| **Varovné upozornění tohoto stupně označuje možnou nebezpečnou situaci.**  Pokud nebude zabráněno nebezpečné situaci, mohou být důsledkem lehké nebo středně závažné úrazy.   * Dodržujte tyto výstražné pokyny, abyste zabránili poranění osob. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| Upozornění označuje dodatečné informace, které ulehčují zacházení s přístrojem. | |

1. Omezení záruky

Všechny technické informace, data a upozornění pro instalaci, provoz a péči obsažené v tomto návodu odpovídají aktuálnímu stavu při tisku a jsou uváděny s ohledem na naše dosavadní zkušenosti a znalosti.

Z údajů, obrázků a popisů v tomto návodu nemohou být odvozovány žádné nároky.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené na základě:

* nedodržení návodu
* používání k jinému než určenému účelu
* neodborných oprav
* technických změn, modifikací přístroje
* použití neschválených náhradních dílů

Modifikace přístroje nejsou doporučovány a nejsou kryty zárukou.

Překlady jsou prováděny dle nejlepšího vědomí. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za chyby překladu, a to ani tehdy, jestliže jsme překlad provedli sami nebo byl proveden na naši objednávku. Závazným zůstává pouze původní německý text.

1. Ochrana autorských práv

Tato dokumentace je chráněna podle předpisů o ochraně autorských práv a duševního vlastnictví.

Všechna práva, také na fotomechanickou reprodukci, kopírování a rozšiřování pomocí zvláštních postupů (například zpracováním dat, datových nosičů a datových sítí) si, i částečně, vyhrazuje společnost Braukmann GmbH.

Obsahové a technické změny vyhrazeny.

1. **Bezpečnost**

V této kapitole jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění pro zacházení s přístrojem.

Tento přístroj odpovídá předepsaným bezpečnostním nařízením. Neodborné použití může však vést k úrazům a škodám na majetku.

1. Řádné používání k určenému účelu

Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti v uzavřených prostorách pro ohřev, vaření a smažení potravin. Používané nádobí přitom musí být vhodné pro indukční vařiče.

Jiné používání není považováno za použití k určenému účelu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| **Nebezpečí vyvolané používáním neodpovídajícím určenému účelu!**  Přístroj může být při používání v rozporu s určeným účelem a/nebo jiným neodborným používáním zdrojem nebezpečí.   * Přístroj používejte výhradně v souladu s určeným účelem. * Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k obsluze. | | |

Nároky jakéhokoli druhu z titulu škod způsobených používáním v rozporu s určeným účelem jsou vyloučeny. Riziko nese výhradně provozovatel.

1. Všeobecná bezpečnostní upozornění

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| **Dbejte pro bezpečné zacházení s přístrojem následujících všeobecných bezpečnostních upozornění:**   * Před použitím zkontrolujte přístroj, zda není viditelně poškozen. Poškozený přístroj nezapínejte. * V případě poškození přívodního vedení musí být instalováno speciální přívodní vedení výrobcem autorizovaným odborným pracovníkem. * Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezením duševních, smyslových nebo tělesných schopností, pokud byly poučeny o bezpečném provozu a rozumí možným nebezpečím. * Děti si s přístrojem nesmí hrát. * Čistící a údržbové práce nesmí být prováděny dětmi bez dohledu. * Přístroj a příslušné napájecí kabely musí být pro děti do 8 let nepřístupné. * Neponechávat přístroj během provozu bez dozoru. * Opravy smí být prováděny pouze kvalifikovaným odborným personálem, který byl proškolen výrobcem. Neodbornými opravami mohou vzniknout značná nebezpečí pro provozovatele. | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Oprava přístroje během záruční doby smí být provedena pouze výrobcem autorizovanou zákaznickou službou, jinak při dalších škodách již nevyvstává žádný nárok na záruku. * Vadné konstrukční části smí být vyměněny pouze za originální náhradní díly. Pouze u těchto dílů je zaručeno, že splní bezpečnostní požadavky. * Kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce a poklice by neměly být pokládány na plotýnku, protože se mohou rozpálit. * Přístroj není určen pro použití s externími spínacími hodinami nebo separátním dálkovým ovládáním. | |

1. Zdroje nebezpečí
2. Nebezpečí vyvolané elektromagnetickým polem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| Magnetická pole vznikající za provozu přístroje mohou mít negativní vliv.  Dbejte následujících bezpečnostních upozornění:   * Osoby se zesílenou citlivostí k elektrickému poli by se neměly zdržovat v bezprostřední blízkosti přístroje déle, než je to nutné. * Vědecké testy prokázaly, že indukční vařič nepředstavuje žádné nebezpečí. Přesto by měly osoby nosící kardiostimulátor udržovat minimální odstup od přístroje 60 cm, pokud je přístroj v provozu. Mimoto by si měly osoby, které nosí kardiostimulátor, promluvit před použitím se svým lékařem o ochranných upozorněních, která je nutno eventuálně dodržovat. * Neumisťujte žádné předměty, které by mohly být zmagnetizovány jako např. kreditní karty, datové nosiče nebo kazety na přístroj nebo do bezprostřední blízkosti přístroje. * Položte nádobí na střed varné plochy. Tak dno hrnce v maximální míře odstiňuje elektromagnetické pole. * Neodstraňujte na přístroji žádné kryty. | | |

1. Nebezpečí popálení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| Pokrmy ohřívané v přístroji, použité kuchyňské náčiní a povrch přístroje mohou být velmi horké.  Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste nepopálili nebo neopařili sebe, ani jiné osoby:   * Chraňte si ruce při jakékoli manipulaci s horkým přístrojem nebo nádobím termoizolačními rukavicemi, chňapkami apod. * Na plotýnku žádné kuchyňské potřeby, poklice hrnců nebo pánví, nože ani jiné kovové předměty. Když je přístroj zapnutý, mohou se tyto předměty silně rozehřát. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| * Nedotýkejte se horkého povrchu keramické desky.   Indukční vařič sám nevyvíjí během vaření žádné teplo. Teplota nádobí ale zahřívá plotýnku.   * Externí teploměr se může při kontaktu s pokrmem silně zahřát. Zacházejte s ním proto opatrně. Nebezpečí popálení! | | |

1. Nebezpečí výbuchu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| V případě neodborného použití přístroje může vznikající přetlak způsobit výbuch.  Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste tomuto nebezpečí zabránili:   * Nezahřívejte nikdy pokrmy nebo tekutiny v uzavřených nádobách jako např. konzervách. Vnikajícím přetlakem se může nádoba roztrhnout. Konzerva je nejlepším způsobem zahřívána, když se otevře a vloží do hrnce naplněného trochou vody. | | |

1. Nebezpečí požáru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| V případě neodborného použití přístroje existuje nebezpečí požáru.  Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste zabránili nebezpečí požáru:   * Odstraňte během provozu všechny snadno vznětlivé předměty (např. čistící prostředky, sprejové dózy, chňapky, utěrky, atd.) z bezprostřední blízkosti přístroje. * Vyhněte se dlouhotrvajícímu přehřívání olejů a tuků. Přehřátý olej nebo tuk se může rychle vznítit. * Nepokládejte žádné prázdné hrnce na varná pole! | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| Pokud by došlo k požáru na plotýnce, postupujte následujícím způsobem:   * **Vypněte přístroj (případně jistič).** * **Zaduste plameny velkou poklicí, talířem nebo vlhkou utěrkou.**   **V ŽÁDNÉ PŘÍPADĚ NEHASIT VODOU!**   * **Po uhašení ohniska požáru, nechejte nádobí a přístroj vychladnout a postarejte se o dostatečný přívod čerstvého vzduchu.** | |

1. Nebezpečí vyvolaná elektrickým proudem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NEBEZPEČÍ** |  |
| Ohrožení života elektrickým proudem!  Kontakt s kabely nebo součástmi pod napětím je životu nebezpečný!  Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste zabránili ohrožení elektrickým proudem:   * Instalace smí být prováděna pouze kvalifikovaným odborným personálem (elektropodnik)! * V případě poškození přívodního vedení musí být instalováno speciální přívodní vedení výrobcem autorizovaným odborným pracovníkem. * Pokud sklokeramický povrch praskne nebo se roztrhne, vypněte přístroj a jistič, abyste předešla/předešel elektrickému šoku. * Přístroj nesmí být zapnut, pokud je poškozen přívodní kabel nebo zástrčka, pokud nefunguje správně nebo spadl nebo byl poškozen. Pokud byl přívodní kabel (nebo zástrčka) poškozen, musí být tento výrobcem nebo jeho pověřeným servisem nahrazen, aby se předešlo nebezpečím. * V žádném případě neotvírejte kryt přístroje. Při dotyku s přípojkami pod napětím, nebo je-li pozměněna elektrická a mechanická konstrukce, existuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Navíc může dojít k narušení funkcí přístroje. * Nedotýkejte se přístroje a zástrčky mokrýma rukama. * Nevkládejte přístroj do vody nebo jiných tekutin a nemyjte ho v myčce nádobí. * Nevkládejte do otvorů přístroje žádné předměty. Při kontaktu s el.přípojkami pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. * Nezapojujte přístroj společně s jinými přístroji na té samé síťové zásuvce. | | |

1. **Uvedení do provozu**

V této kapitole najdete důležitá upozornění ke spuštění přístroje.

Tato upozornění dodržujte, abyste zabránili nebezpečím a poškozením.

1. Bezpečnostní upozornění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| Při spuštění přístroje se mohou vyskytnout poškození osob a majetku!  Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste zabránili nebezpečí:   * Obalové materiály nesmí být používány jako hračka. Hrozí nebezpečí udušení. | | |

1. Obsah balení a kontrola po dodání

Přístroj je standardně dodáván s následujícími komponenty:

|  |  |
| --- | --- |
| * Indukční varná deska TC 2100 Thermo Control | * Externí teploměr |
| * Pouzdro pro uložení externího teploměru | * Návod k obsluze |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Zkontrolujte, zda je dodaný přístroj úplný a není viditelně poškozen. * Neúplnou dodávku nebo poškození vzniklé chybným zabalením nebo při transportu okamžitě nahlaste řidiči, pojišťovně a dopravci. | |

1. Vybalení

K vybalení přístroje vyjměte přístroj z kartonu a odstraňte vnitřní a vnější obalový materiál.

1. Likvidace obalu



Obal chrání přístroj před poškozením při transportu. Obalové materiály jsou vybrány s ohledem na šetrný přístup k životnímu prostředí a technická hlediska likvidace, a proto jsou recyklovatelné. Navrácení obalu do koloběhu materiálu šetří zdroje a snižuje objem odpadu. Již nepotřebné obalové materiály předejte na sběrných místech k likvidaci recyklačním systémem »Zelený bod«.

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Pokud je to možné, uschovejte si originální obal na dobu záruční lhůty, abyste mohli přístroj v případě záruční opravy opět řádně zabalit. | |

1. Instalace
2. Požadavky na místo instalace

Pro bezpečný a bezchybný provoz přístroje musí místo splňovat následující předpoklady:

* Přístroj musí být postaven na pevné, rovné, vodorovné a žáruvzdorné podložce s dostatečnou únosností pro přístroj a pokrm, který bude mít pravděpodobně největší hmotnost.
* Indukční vařič nesmí být zapínán na podložce obsahující železo nebo ocel, protože ta se může silně zahřívat.
* Zvolte místo instalace tak, aby se děti nemohly dostat k horkému povrchu přístroje.
* Přístroj není navržen pro vestavbu.
* Neumísťujte přístroj v horkém, mokrém nebo velmi vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
* Neumísťujte indukční vařič v blízkosti přístrojů a předmětů, které reagují citlivě na magnetická pole (např.: rádia, televize, kazetové přehrávače, atd.)
* Přístroj potřebuje pro správný provoz dostatečné proudění vzduchu. Ponechte při instalaci na všech stranách 10 cm volného prostoru.
* Chladný vzduch je nasáván ze spodní strany přístroje. Nezakrývejte žádné otvory na přístroji a neblokujte je.
* Zásuvka musí být snadno přístupná, tak aby bylo možno v nouzovém případě přívodní kabel snadno vytáhnout.
* Instalace tohoto přístroje na nestacionárních místech instalace (např. lodě) smí být provedeny pouze odbornými podniky/osobami, pokud zabezpečí předpoklady pro použití odpovídajícímu bezpečnostním předpisům.

1. Zabránění rušení přenosu signálu

Přístroj může způsobit rušení u rádií, televizí nebo podobných přístrojů.

Následujícími opatřeními je možné rušení odstranit nebo omezit:

* Postavte rádio, televizor atd. tak daleko od přístroje, jak je to možné.
* Připojte přístroj na jinou zásuvku, tak aby byly pro přístroj a rušený přijímač používány rozdílné obvody.
* Používejte správně instalovanou anténu pro přijímač, aby byl zajištěn dobrý příjem.

1. Elektrické připojení

Pro bezpečný a bezchybný provoz přístroje je nutno dodržovat při elektrickém připojení následující upozornění:

* Porovnejte před připojením přístroje data pro připojení (napětí a frekvence) na typovém štítku s daty Vaší elektrické sítě. Tato data se musí shodovat, aby nedošlo k poškození přístroje.

V případě pochybností se zeptejte Vašeho elektrikáře.

* Zásuvka musí být zabezpečena elektrickým jističem 16A.
* K připojení přístroje na síť smí být použit prodlužovací kabel s rozvinutou délkou 3 metry a průřezem minimálně 1,5 mm2. Použití vícenásobných zásuvek nebo zásuvkových lišt je kvůli nebezpečí požáru zakázáno.
* Ujistěte se, že je přívodní kabel nepoškozen a není položen přes nebo pod horké nebo ostré plochy.
* Elektrická bezpečnost přístroje je zaručena pouze tehdy, když je napojen na předpisově instalovaný ochranný systém vedení. Provoz na zásuvce bez ochranného vodiče je zakázán. Nechte v případě pochyb domácí instalaci zkontrolovat elektrikářem.

Výrobce neručí za škody, které byly způsobené chybějícím nebo přerušeným jistícím vodičem.

1. **Konstrukce a funkce**

V této kapitole najdete důležitá upozornění k montáži a funkci přístroje.

1. **Ovládací prvky a ukazatele**
2. **Ovládací pole a displej**



* 1. Tlačítko On/Standby
  2. Funkční tlačítko Čas/Timer
  3. Funkční tlačítkoTeplota/Temp
  4. Funkční tlačítko Stupeň/Level
  5. Funkční tlačítko - výběr přímých funkcí
  6. Tlačítko pro volbu (+), výkonový stupeň, teplota nebo čas mohou být navyšovány
  7. Tlačítko pro volbu (-), výkonový stupeň, teplota nebo čas mohou být snižovány
  8. Ukazatel zvoleného nastavení (displej)
  9. Přímá funkce Heat I - stupeň 1
  10. Přímá funkce Heat II - stupeň 2
  11. Přímá funkce Boil - stupeň 8
  12. Přímá funkce Fry - stupeň 10

1. **Upozornění na přístroji**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Toto upozornění a písmeno „H“ na displeji slouží jako varování, že keramická deska může být horká. Indukční vařič sám sice nevyvíjí během vaření žádné teplo; teplota nádobí ale zahřívá plotýnku! |

Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste se nespálili o horký přístroj:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POZOR** | Nebezpečí popálení na horké vrchní ploše! |
| * Nedotýkat se povrchu keramického pole, dokud je horké (H se objevuje na displeji) * Neodkládat žádné předměty na horké keramické pole. | | |

1. **Signální tóny**

Přístroj vysílá po zapnutí a v případě chyby akustický signál.

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Akustický signál zůstává aktivní tak dlouho, dokud není chyba odstraněna, nebo nebyl přístroj vypnut.   Bližší informace k chybovým hlášením najdete v kapitole „Signalizace závad“. | |

1. **Ochrana před přehřátím**

Přístroj je vybaven ochranou proti přehřátí.

Když teplota přístroje překračuje kritickou mez, zobrazí se na displeji kód chyby „E05“. Přístroj z bezpečnostních důvodů přeruší další přívod energie.

Po fázi vychladnutí může být přístroj vypnut a opět zapnut.

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Bližší informace k chybovým hlášením najdete v kapitole „Signalizace závad“. | |

1. **Typový štítek**

Typový štítek s daty pro připojení a údaji o výkonu se nachází na spodní straně přístroje.

1. **Obsluha a provoz**

V této kapitole najdete důležitá upozornění k obsluze přístroje. Tato upozornění dodržujte, abyste zabránili nebezpečím a poškozením.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| * Neponechávejte přístroj během provozu bez dozoru, aby bylo možné v případě nebezpečí rychle zasáhnout. | | |

* 1. Funkce a výhody indukčních vařičů

V případě indukčního varného pole není teplo přenášeno od topného elementu přes nádobu na vaření na vařený pokrm, ale potřebné teplo je vytvářeno pomocí indukčních proudů přímo v nádobě na vaření.

Indukční cívka pod sklokeramickou varnou plochou vytváří elektromagnetické střídavé pole, které proniká sklokeramickou deskou a indukuje proud vytvářející teplo.

Výhody indukční varné desky

* Vaření šetří energii jejím přímým přenosem na hrnec.
* Zvýšená bezpečnost, p
* Přenos energie mezi indukční varnou zónou a dnem hrnce s vysokou účinností.
* Vysoká rychlost zahřátí.
* Nebezpečí popálení je nízké, protože je varná plocha zahřívána pouze skrz dno hrnce.
* Přetékající vařený materiál se nepřipaluje.
* Rychlá, jemná regulace přívodu energie.
  1. Upozornění k nádobí

Nádoba na vaření používaná pro indukční varnou plochu musí být z kovu, musí mít magnetické vlastnosti a disponovat dostatečnou, rovnou plochou dna.

Tak můžete zjistit vhodnost nádoby:

Ujistěte se, že nádobí je označeno jako vhodné pro vaření na indukční desce, nebo proveďte následující magnetický test:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | * **Přibližte magnet (např. magnetku magnetické tabule) ke dnu Vaší nádoby na vaření. Je-li silně přitahován, tak můžete nádobu na vaření používat na indukční varné ploše.** | |

Následující tabulka slouží jako orientační bod pro volbu správného nádobí:

|  |  |
| --- | --- |
| Vhodné nádobí | Nevhodné nádobí |
| Nádobí s feromagnetickým (železo obsahujícím) dnem | Nádoby z mědi, hliníku, varného skla a jiné nekovové nádoby |
| Smaltované ocelové nádoby se silným dnem | Nádoby z nerezové oceli bez magnetického železného jádra |
| Litinové nádoby se smaltovaným dnem | Nádoby, které nemají žádnou rovnou pokládací plochu na plotýnce |
| Nádoby z nerezové vícevrstvové oceli, nerezové feritové oceli, resp. hliníku se speciálním dnem | Nádoby s průměrem dna menším než 14 cm a větším než 24 cm |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Při použití hrnců vhodných k indukčnímu vaření od některých výrobců se mohou vyskytnout zvuky, které mají svůj původ v konstrukci těchto hrnců. | |

Dbejte také následujících upozornění pro použití vhodného nádobí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POZOR** |  |
| * Používejte jen hrnce se dnem vhodným k indukčnímu vaření. * Maximální přípustná váha hrnce s obsahem nesmí překročit 6 kg. * Pozor při použití dvouplášťových hrnců. Tyto hrnce se mohou nepozorovaně vyvařit. To vede k poškození hrnce a varného pole. | | |

* 1. Bezpečnostní upozornění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| * Neponechat přístroj během provozu bez dozoru, aby bylo možno v případě nebezpečí rychle zasáhnout. * Přístroj nesmí být přemisťován během provozu nebo s horkým nádobím na plotýnce. * Dbejte na to, aby nádobí stálo na středu varného pole. Nesmí být odstaveno ani na ovládacím poli, ani na rámu. * Na plotýnku žádné kuchyňské potřeby, poklice hrnců nebo pánví, nože ani jiné kovové předměty. Když je přístroj zapnutý, mohou se tyto předměty silně rozehřát. * Na povrch přístroje nepokládejte žádné hliníkové fólie nebo kovové desky, abyste zabránili přehřátí. * Nedotýkejte se horkého povrchu keramické desky.   Indukční vařič sám nevyvíjí během vaření žádné teplo. Teplota nádobí ale zahřívá plotýnku.   * Udržujte plotýnku a dno hrnce vždy v suchu a čistotě. Když se mezi dno hrnce a plotýnku dostane tekutina, může se tato odpařit a vzniklým tlakem může vyskočit hrnec do výšky. Existuje nebezpečí zranění. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Přístroj po použití vypněte. Tak se vyhnete zbytečné spotřebě energie a zajistíte Vaši bezpečnost. * Pokud přístroj delší čas nepoužíváte, doporučujeme vytáhnout zástrčku ze zásuvky. | |

* 1. Provoz přístroje

* + 1. Zapnutí
* Zastrčit síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.
* Displej ukazuje teplotu plochy indukčního varného pole:
* Pokud teplota plochy leží pod 50°C, je ukazováno „L“, pokud teplota plochy leží nad 50°C, ukazuje displej „H“. Rozezní se akustický signál. Všechny kontrolky se na 1 sekundu rozsvítí. Přístroj se nyní nachází v režimu Standby.
* Vhodné nádobí s vařeným nebo smaženým pokrmem postavte na střed plotýnky (Ø 140 mm - 240 mm).
* Pro zapnutí indukčního vařiče stiskněte tlačítko „On/Standby“.

* + 1. Výkonový režim
* Stiskněte následně tlačítko 4. Funkce Stupeň („Level“). Přednastavený stupeň výkonu „8“ bude vybrán a přístroj se zapne. Tlačítky pro volbu + / - můžete měnit nastavení v rozsahu 1-12.

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Při vaření doporučujeme používat stejné stupně výkonu 1-12, které jsou obvyklé na běžném sporáku. | |

* + 1. Režim teploty
* K předvolbě teploty stiskněte následně tlačítko 3. Funkce Teplota („Temp“). Přednastavená teplota 120° C se zobrazí na displeji.
* Interní teploměr: Pokud není připojen externí teploměr, můžete měnit nastavení v rozsahu 60 - 240 °C pomocí tlačítek +/-. (Teplotní stupně: 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 a 240°C)
* Interní teploměr: Teplota je měřená čidlem pod sklokeramickou deskou, proto se může zobrazovaná teplota lišit od teploty v hrnci.

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Pro vaření s teplotou přesnou na stupeň Celsia doporučujeme používání externího teploměru. | |

Externí teploměr - regulace teploty ve varné nádobě:

Teploměr připojte na přístroji dole vpravo a zavěste ho do nádoby. Jakmile je teploměr připojen, začne průběžně měřit a regulovat teplotu v závislosti na zvoleném nastavení. Po začátku zahřívání se na displeji zobrazí skutečná teplota. Jestliže znovu krátce stisknete tlačítko 3 (Temp), zobrazí se nastavená požadovaná teplota.

Kontrolka Temp průběžně svítí, je-li zvolena funkce regulace teploty ve varné nádobě.

* Tlačítky pro volbu + / - můžete měnit teplotu v rozsahu 40 - 160 °C . (Teplotní stupně: 40 - 160 °C v krocích po 1 °C)

Externí teploměr - regulace požadované teploty přímo uvnitř připravovaného pokrmu:

* Teploměr připojte na přístroji dole vpravo a zasuňte ho do připravované potraviny. Na 3 sekundy stiskněte tlačítko 3 „Temp“. Na displeji se zobrazí přednastavená teplota 65° C.
* Kontrolka Temp bliká, jakmile je zvolena funkce regulace teploty uvnitř připravované potraviny.
* Tlačítky +/- můžete měnit nastavení v rozsahu 40 - 160 °C.

(Teplotní stupně: 40 - 160 °C v krocích po 1 °C)

* Stisknutím tlačítka 4 můžete přejít do výkonového režimu nebo tlačítkem 5 vybrat přímou funkci pro zahájení přípravy jídla.
* Prosím povšimněte si, že obě funkce stupeň a teplota musí být voleny alternativně. Můžete pracovat buď se stupni výkonu nebo volbou teploty. Aktivní je vždy naposledy zvolená funkce.
* Stisknutím tlačítka 3 se zobrazí požadovaná teplota na displeji a podle potřeby ji můžete měnit.
* Jakmile je požadovaná teplota jídla dosažena, přívod tepla se zastaví a přístroj ukáže „END“
* Dobu přípravy jídla můžete navíc řídit časovačem:
  1. Jestliže je požadovaná teplota jídla dosažena, ale nastavený čas (Timer) ještě neplynul, přívod tepla se zastaví a přístroj zobrazí hlášení „END“
  2. Pokud je dosažen požadovaný čas (Timer), ale teplota jídla je ještě příliš nízká, přístroj se automaticky vypne.

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Jelikož speciálně při smažení s malým množstvím tuku teplota ve dně hrnce velmi rychle roste a hraniční hodnota 270 °C je rychle dosažena, přepněte při smažení na funkční režim „Teplota“. Zde je nejvyšší teplota 240°C. | |

* + 1. Timer
* Funkce časovače: Tlačítko 2 Čas.
* Tlačítky pro volbu + / - můžete měnit nastavení v rozsahu 1 - 180 minut v krocích po 1 minutě (do maximálně 180 minut). Uplynul-li čas, zazní akustický signál a přístroj se automaticky přepne do režimu Standby.

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Během provozu časovače můžete dobu trvání kdykoli změnit pomocí tlačítek pro volbu +/-. Paměťovou funkcí přístroje přitom zůstává nastavení teplotního stupně nezměněno. | |

* + 1. Přímé funkce
* Zapněte indukční varnou desku tlačítkem On/Standby a vyberte funkčním tlačítkem 5 (Function) požadovanou přímou funkci. Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Předem nastavené přímé funkce

|  |  |
| --- | --- |
| Přímá funkce | Nastavení |
| Heat I | Stupeň 1 |
| Heat II | Stupeň 2 |
| Boil | Stupeň 8 |
| Fry | Stupeň 10 |

* Tlačítkem **Čas 2 Čas** si můžete pomocí +/- čas přizpůsobit.
  + 1. Vypnutí
* Když je přístroj vypnut (tlačítkem „On/Standby“), ukazuje displej zbytkové teplo povrchu indukční varné desky. Je-li teplota povrchu nižší než 50°C, zobrazí se „L“, je-li teplota povrchu vyšší než 50°C, ukazuje displej „H“.

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Nádobí nikdy nepokládat na keramické pole bez pokrmu. Zahřívání prázdného hrnce nebo prázdné pánve aktivuje ochranu před přehřátím a přístroj se vypne. * Přístroj neprovozovat, když je nějakým způsobem poškozen nebo nefunguje správně. * Použití příslušenství a náhradních dílů nedoporučených výrobcem může vést k poškozením přístroje a zraněním. | |

1. **Čištění a péče**

V této kapitole najdete důležitá upozornění k čištění a péči o přístroj.

Dodržujte uvedená upozornění, abyste zabránili poškození přístroje nesprávným čištěním.

1. **Bezpečnostní upozornění**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POZOR** |  |
| Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, než započnete s čištěním přístroje:   * Přístroj musí být pravidelně čištěn a zbytky po vaření musí být odstraňovány. Nečistoty zkracují životnost přístroje a mohou ohrozit jeho bezpečnost. * Vypněte přístroj před čištěním a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POZOR** |  |
| * Varné pole může být po použití horké. Existuje nebezpečí popálení! Počkejte, dokud přístroj nevychladne, * a pak ho důkladně vyčistěte. Příliš dlouhé čekání ztěžuje zbytečně čištění a v extrémním případě jej znemožňuje. Příliš silné znečištění může přístroj za určitých okolností poškodit. * Pokud do přístroje vnikne vlhkost, mohou být elektronické části poškozeny. Dbejte na to, aby ventilační štěrbinou nepronikla do vnitřku přístroje žádná tekutina. * Nevkládejte přístroj do vody nebo jiných tekutin a nemyjte ho v myčce nádobí. * Nepoužívejte žádné agresivní nebo drsné čistící prostředky a žádná rozpouštědla. * Neseškrabujte těžko odstranitelné nečistoty tvrdými předměty. | | |

1. **Čištění**

|  |
| --- |
| * **Keramická varná deska & externí teploměr** |

Keramickou varnou desku otírejte vlhkým hadříkem nebo použijte jemný mýdlový roztok.

|  |
| --- |
| * **Kryt přístroje a ovládací pole** |

Čistěte kryt a ovládací pole měkkým navlhčeným hadříkem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POZOR** |  |
| * Nepoužívejte žádné čistící prostředky obsahující rozpouštědla jako např. benzín, abyste nepoškodili umělohmotné části. | | |

1. **Odstraňování závad**

V této kapitole najdete důležitá upozornění pro lokalizaci závad a jejich odstranění. Dbejte upozornění, abyste zabránili nebezpečným situacím a poškození.

1. **Bezpečnostní upozornění**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POZOR** |  |
| * Opravy na elektrospotřebičích smí provádět pouze kvalifikovaní odborní pracovníci, kteří byli proškoleni výrobcem. * Neodbornou opravou může být vážně ohrožen provozovatel a může také dojít k poškození přístroje. | | |

1. **Indikace závad**

V případě chyby je zobrazen na displeji chybový kód, který popisuje příčinu chyby.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukazatel | Popis |
| E05 | Ochrana proti přehřátí  Objeví-li se na displeji zpráva „E05“, tak to znamená, že byla spuštěna ochrana proti přehřátí, aby byl přístroj a nádobí chráněno. Zapne se automaticky, pokud zvolíte přímou funkci a teplota překračuje 270 °C. Spuštěná ochrana proti přehřátí je přepnuta do původního stavu vytažením zástrčky a přístroj může být poté provozován, jak je zvykem. |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Pokud by po delší době čekání a restartu přístroje byly i nadále zobrazovány chybové hlášky, musí být přístroj odeslán k přezkoušení na zákaznickou službu. | |

1. **Příčiny poruch a jejich odstranění**

Následující tabulka pomáhá při lokalizaci a odstraňování menších poruch

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chyba | Možná příčina | Odstranění |
| Žádný ukazatel | Zástrčka není zastrčená | Zastrčit zástrčku |
| Pojistka není zapnuta | Zapnout pojistku |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Pokud nemůžete výše jmenovanými kroky problém vyřešit, obraťte se prosím na zákaznickou službu. | |

1. **Likvidace starých přístrojů**

|  |  |
| --- | --- |
| Elektrické a elektronické staré přístroje obsahují často ještě cenné materiály. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost.  Ve směsném odpadu nebo při chybném zacházení mohou tyto látky poškodit lidské zdraví a životní prostředí.  Nedávejte proto Váš starý přístroj v žádném případě do směsného odpadu. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Využívejte místní sběrnu odpadů pro vrácení a využití starých elektrických a elektronických přístrojů. Případně se informujte na Vaší radnici, nebo u Vašeho prodejce o svozu odpadu. * Postarejte se o to, aby byl Váš starý přístroj až do transportu uchováván bezpečně před dětmi. | |

1. **Záruka**

Pro tento přístroj přebíráme, počínaje datem prodeje, 24-měsíční záruku na vady, které je možné zdůvodnit chybami při výrobě nebo chybami materiálu.

Vaše zákonné nároky na výkony plynoucí ze záruky podle § 439 a dalších OZ - E tím zůstávají nedotčeny. V záruce nejsou obsaženy škody, které vznikly neodborným zacházením nebo použitím, stejně tak nedostatky, které ovlivňují funkci nebo hodnotu přístroje pouze v malé míře. Dále jsou ze záručních nároků vyloučeny díly podléhající rychlému opotřebení, škody při transportu, pokud za ně nezodpovídáme my, jakož i škody, které vznikly opravami, které nebyly provedeny námi. Tento přístroj je konstruován pro použití v soukromé oblasti (domácnosti) a je svým výkonem také pro tento účel navržen. Případné použití v živnostenské oblasti spadá do záruky pouze v takové míře, v jaké je možné rozsah porovnat se soukromým užíváním. Není určen pro rozsáhlejší živnostenské používání. V případě oprávněných reklamací provedeme podle našeho uvážení opravu vadného přístroje nebo jeho výměnu za bezvadný přístroj. Viditelné vady je nutno nahlásit do 14 dní po dodání. Další nároky jsou vyloučeny.

Před využitím nároku ze záruky se s námi prosím před odesláním přístroje zpět spojte (vždy s dokladem o koupi!) s naším servisem.

1. **Technická data**

|  |  |
| --- | --- |
| Přístroj | Indukční vařič |
| Model | TC 2100 Thermo Control (2223) |
| Data pro připojení k elektrické síti | 230 V; 50 Hz |
| Příkon | 2100 W |
| Standby“ podle ErP výkonový stupeň 2“ |
| Rozsah teploty | 60 °C - 240 °C (interní teploměr)  40 °C - 160 °C (externí teploměr) |
| Vnější rozměry (Š/V/H) | 280 x 60 x 360 mm |
| Hmotnost | 2590 g |

V případě záručních a pozáručních oprav se prosím obracejte přímo na náš smluvní servis :

BELS cz s.r.o.

Nuselská 307/110, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 / 261 218 480 příp. e-mail: [praha@bels.cz](mailto:praha@bels.cz)