

Originální návod k obsluze

Toaster NOVEA T4 (2777)

NOVEA T2 (2776)





**Braukmann GmbH**

Raiffeisenstraße 9

D-59757 Arnsberg

Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99

Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 77

Email: kundenservice@caso-germany.de

Internet: www.caso-germany.de

Č. dokumentu: 2776-2777 27-12-2016

Chyby tisku a sazby vyhrazeny.

© 2016 Braukmann GmbH

1 Návod k obsluze 5

1.1 Všeobecné informace 5

1.2 Informace k tomuto návodu k obsluze 5

1.3 Varovná upozornění 5

1.4 Omezení záruky 6

1.5 Ochrana autorských práv 6

2 Bezpečnost 7

2.1 Řádné používání k určenému účelu 7

2.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění 7

2.3 Nebezpečí vyvolaná elektrickým proudem 8

2.4 Nebezpečí požáru 8

3 Uvedení do provozu 9

3.1 Bezpečnostní upozornění 9

3.2 Obsah balení a inspekce transportu 9

3.3 Vybalení 9

3.4 Likvidace obalu 9

3.5 Požadavky na místo instalace 10

3.6 Elektrické připojení 10

4 Montáž a funkce 10

4.1 Přehled 11

4.2 Ovládací pole 11

4.3 Typový štítek 12

5 Obsluha a provoz 12

**5.1** **Používání** 12

6 Čištění a péče 14

6.1 Bezpečnostní upozornění 14

6.2 Čištění 14

7 Likvidace starých přístrojů 15

8 Záruka 15

9 Technická data 15

1. Návod k obsluze
   1. Všeobecné informace

Pročtěte si uvedené informace, abyste se s Vaším přístrojem rychle seznámili a mohli plně využívat všechny jeho funkce.

Váš toastovač Vám bude sloužit mnoho let, když s ním budete správně zacházet a správně o něj pečovat. Přejeme Vám mnoho radosti při používání.

* 1. Informace k tomuto návodu k obsluze

Návod k obsluze je součástí toastovače (dále označován jako přístroj) a poskytuje Vám důležitá upozornění pro spuštění, bezpečnost, řádné používání k určenému účelu a péči o přístroj.

Návod k obsluze musí být u přístroje stále k dispozici. Návod si musí přečíst a dodržovat každá osoba, která je pověřena:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * Spuštění | * Obsluha | * odstraněním poruch a/nebo | * Čištění |

přístroje.

Návod k obsluze si uschovejte a předejte jej spolu s přístrojem následujícímu uživateli.

* 1. Varovná upozornění

V tomto návodu k obsluze jsou používána následující varovná upozornění:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NEBEZPEČÍ** |  |
| **Varovné upozornění tohoto stupně označuje hrozící nebezpečnou situaci.**  Pokud nebude zabráněno nebezpečné situaci, je důsledkem závažný nebo smrtelný úraz.   * Dodržujte uvedené pokyny, abyste závažné nebo smrtelné úrazy vyloučili. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| **Varovné upozornění tohoto stupně označuje možnou nebezpečnou situaci.**  Pokud nebude zabráněno nebezpečné situaci, mohou být důsledkem vážná poranění.   * Dodržujte tyto výstražné pokyny, abyste zabránili poranění osob. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POZOR** |  |
| **Varovné upozornění tohoto stupně označuje možnou nebezpečnou situaci.**  Pokud nebude zabráněno nebezpečné situaci, mohou být důsledkem lehké nebo středně závažné úrazy.   * Dodržujte tyto výstražné pokyny, abyste zabránili poranění osob. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| Upozornění označuje dodatečné informace, které ulehčují zacházení s přístrojem. | |

* 1. Omezení záruky

Všechny technické informace, data a upozornění pro instalaci, provoz a péči obsažené v tomto návodu odpovídají aktuálnímu stavu při tisku a jsou uváděny s ohledem na naše dosavadní zkušenosti a znalosti. Z údajů, obrázků a popisů v tomto návodu nemohou být odvozovány žádné nároky.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené na základě:

* nedodržení návodu
* používání k jinému než určenému účelu
* neodborných oprav
* použití neschválených náhradních dílů
* technických změn, modifikací přístroje

Modifikace přístroje nejsou doporučovány a nejsou kryty zárukou. Překlady jsou prováděny dle nejlepšího vědomí. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za chyby překladu, a to ani tehdy, jestliže jsme překlad provedli sami nebo byl proveden na naši objednávku. Závazným zůstává pouze původní německý text.

* 1. Ochrana autorských práv

Tato dokumentace je chráněna podle předpisů o ochraně autorských práv a duševního vlastnictví.

Všechna práva, také na fotomechanickou reprodukci, kopírování a rozšiřování pomocí zvláštních postupů (například zpracováním dat, datových nosičů a datových sítí) si, i částečně, vyhrazuje společnost Braukmann GmbH.

Obsahové a technické změny vyhrazeny.

1. Bezpečnost

V této kapitole jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění pro zacházení s přístrojem.

Tento přístroj odpovídá předepsaným bezpečnostním nařízením. Neodborné použití může však vést k úrazům a škodám na majetku.

* 1. Řádné používání k určenému účelu

Tento přístroj je určen pouze pro používání v domácnosti v uzavřených prostorách pro

* opékání toastů, chleba, bagelů, anglických muffinů (toastové žemle) apod.
* ohřívání chleba nebo již hotových toastů

. Jiné nebo přesahující použití není považováno za řádné používání k určenému účelu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| **Nebezpečí vyvolané používáním neodpovídajícím určenému účelu!**  Přístroj může být při používání v rozporu s určeným účelem a/nebo jiným neodborným používáním zdrojem nebezpečí.   * Přístroj používejte výhradně v souladu s určeným účelem. * Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k obsluze. | | |

Nároky jakéhokoli druhu z titulu škod způsobených používáním v rozporu s určeným účelem jsou vyloučeny.

Riziko nese výhradně provozovatel.

* 1. Všeobecná bezpečnostní upozornění

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| **Dbejte pro bezpečné zacházení s přístrojem následujících všeobecných bezpečnostních upozornění:**   * Pozorně si pročtěte všechny pokyny. * Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti. * Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezením duševních, smyslových nebo tělesných schopností, pokud byly poučeny o bezpečném provozu a rozumí možným nebezpečím. * Děti si s přístrojem nesmí hrát. * Čistící a údržbové práce nesmí být prováděny dětmi bez dohledu. * Pokud přístroj nebudete používat nebo ho chcete čistit, vypněte ho a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. * Nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, pokud přístroj nahlásí vadnou funkci nebo je jakýmkoli způsobem poškozen. Poškozený přístroj odneste ke specializovanému prodejci ke kontrole nebo opravě. * Používání dílů a příslušenství, které nedoporučí výrobce, může vést k poranění. | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Nepoužívejte ve venkovním prostoru. * Kabel nesmí vést přes horké povrchy a nesmí viset dolů. * Nepoužívejte v blízkosti plynových nebo elektrických hořáků nebo v blízkosti předehřáté pečicí trouby. * Používejte přístroj pouze k určenému účelu. * Přístroj je vybaven krátkým kabelem jako bezpečnostním opatřením, které má zabránit úrazům a poškození přístroje při zakopnutí. * Kabel by měl být umístěn tak, aby nevisel přes hranu stolu, aby nemohlo dojít k úrazu dětí. * Přístroj není určen pro použití s externími spínacími hodinami nebo separátním dálkovým ovládáním. * TENTO NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE. | |

* 1. Nebezpečí vyvolaná elektrickým proudem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NEBEZPEČÍ** |  |
| **Životu nebezpečné elektrickým proudem!**  Kontakt s kabely nebo součástmi pod napětím je životu nebezpečný! Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste zabránili ohrožení elektrickým proudem:   * Na ochranu před úrazem elektrickým proudem nevkládejte síťový kabel, přístroj nebo zástrčku do vody nebo jiných kapalin. * Do toastovače nesmí být vkládány příliš velké potraviny nebo kovové předměty. Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. * Nepokoušejte se odstraňovat z přístroje zbytky potravin, dokud je ještě připojený do zásuvky. Nikdy nepoužívejte kovové pomůcky! * Přístroj je vybaven 3-žilovým konektorem s ochranným kontaktem, aby se snížilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento konektor je vhodný pouze do speciálních zásuvek. Pokud se nehodí do Vaší zásuvky, kontaktujte elektrikáře. * Žádným způsobem sami konektor neměňte. Pokud používáte prodlužovací kabel, měl by být 3-žilový s ochranným kontaktem. | | |

* 1. Nebezpečí požáru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| V případě neodborného použití přístroje existuje nebezpečí požáru.  Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste zabránili nebezpečí požáru.   * K požáru může dojít, jestliže přístroj přijde do styku s hořlavými materiály jako jsou záclony, závěsy apod. * Chléb může začít hořet. Přístroj proto nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, například záclon. | | |

1. Uvedení do provozu

V této kapitole najdete důležitá upozornění ke spuštění přístroje.

Dbejte upozornění, abyste zabránili nebezpečím a poškozením.

* 1. Bezpečnostní upozornění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| **Při spuštění přístroje může dojít k úrazům a věcným škodám!**  Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste zabránili nebezpečí:   * Obalové materiály nesmí být používány jako hračka. Hrozí nebezpečí udušení. | | |

* 1. Obsah balení a inspekce transportu

Přístroj je standardně dodáván s následujícími komponenty:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * toastovač | * nástavec na žemle | * Návod k obsluze |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Zkontrolujte, zda je dodaný přístroj úplný a není viditelně poškozen. * Neúplnou dodávku nebo poškození vzniklé chybným zabalením nebo při transportu okamžitě nahlaste řidiči, pojišťovně a dopravci. | |

* 1. Vybalení

K vybalení přístroje vyjměte přístroj z kartonu a odstraňte vnitřní a vnější obalový materiál.

* 1. Likvidace obalu

|  |  |
| --- | --- |
| Obal chrání přístroj před poškozením při transportu. Obalové materiály jsou vybrány s ohledem na šetrný přístup k životnímu prostředí a technická hlediska likvidace, a proto jsou recyklovatelné. |  |

Navrácení obalu do koloběhu materiálu šetří zdroje a snižuje objem odpadu. Již nepotřebné obalové materiály předejte na sběrných místech k likvidaci recyklačním systémem »Zelený bod«.

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Pokud je to možné, uschovejte si originální obal na dobu záruční lhůty, abyste mohli přístroj v případě záruční opravy opět řádně zabalit. | |

* 1. Požadavky na místo instalace

Pro bezpečný a bezchybný provoz přístroje musí místo splňovat následující předpoklady:

* Přístroj musí být umístěn na rovné a stabilní ploše.
* Neskladujte nebo nepoužívejte přístroj ve venkovním prostoru.
* Nepoužívejte přístroj v blízkosti horkých plynových spotřebičů nebo horkých kamen.
* Místo vyberte tak, aby děti k přístroji neměly přístup.
* Přístroj není vyroben pro vestavbu do stěny nebo vestavné skříně.
* Neumísťujte přístroj v horkém, mokrém nebo velmi vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
  1. Elektrické připojení

Pro bezpečný a bezchybný provoz přístroje je nutno dodržovat při elektrickém připojení následující upozornění:

* Porovnejte před připojením přístroje data pro připojení (napětí a frekvence) na typovém štítku s daty Vaší elektrické sítě. Tato data se musí shodovat, aby nedošlo k poškození přístroje.

V případě pochybností se zeptejte Vašeho elektrikáře.

* Zásuvka musí být zabezpečena elektrickým jističem 16A.
* Připojení přístroje na elektrickou síť smí být provedeno nataženým prodlužovacím kabelem v délce max. 3 m o průřezu 1,5 mm2. Použití vícenásobných zásuvek nebo zásuvkových lišt je kvůli nebezpečí požáru zakázáno.
* Ujistěte se, že přívodní kabel není poškozený, nevede pod přístrojem nebo přes horké povrchy nebo hrany.
* Elektrická bezpečnost přístroje je zaručena pouze tehdy, když je napojen na předpisově instalovaný systém ochranných vodičů. Provoz na zásuvce bez ochranného vodiče je zakázán. Nechte v případě pochyb domácí instalaci zkontrolovat elektrikářem.

Výrobce nemůže být prohlášen zodpovědným za škody, které jsou způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.

1. Montáž a funkce

V této kapitole najdete důležitá upozornění k montáži a funkci přístroje.


* 1. Přehled



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. velmi široké štěrbiny | 1. samoregulační vynášení toastů | 1. ovládací pole |
| 1. kabel | 1. vyjímatelná zásuvka na drobky | 1. nástavec na žemle |

* 1. Ovládací pole

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toasty v obou štěrbinách / přerušení | Světlý toast | Stupeň opečení / časový údaj | Rozmrazování | Zdvihání toastů / kontrola stupně opečení |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Toast v přední štěrbině | Tmavý toast | Ohřívání | Udržování teploty |

* 1. Typový štítek

Typový štítek s daty pro připojení a údaji o výkonu se nachází na spodní straně přístroje.

1. Obsluha a provoz

V této kapitole najdete důležitá upozornění k obsluze přístroje. Dbejte upozornění, abyste zabránili nebezpečím a poškozením.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| * Neponechávejte přístroj během provozu bez dozoru, aby bylo možné v případě nebezpečí rychle zasáhnout. | | |

* 1. **Používání**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VAROVÁNÍ** |  |
| * Nikdy nepoužívejte kovové předměty k odstraňování zbytků! | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Pokud v přístroji uváznou zbytky potravin, aktivuje se integrovaná funkce Auto Power-Off, která přístroj okamžitě automaticky vypne. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a překážku odstraňte. Stiskněte dvakrát , abyste přístroj resetovali. | |

1. Přístroj umístěte na rovný, suchý a stabilní povrch.
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
3. Rozsvítí se modrý displej a přístroj pípne. Ovládací pole ukáže poslední nastavení.

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Displej zhasne, jestliže během 2 minut nepoužijete žádné tlačítko. Displej se po stisknutí jakéhokoli tlačítka znovu rozsvítí. | |

1. Stiskněte  nebo  tak, abyste dosáhli požadovaného opečení. Během tisknutí tlačítka se stupeň opékání bude zobrazovat na displeji jako číslo od 1 (světlé) až po 9 (tmavé)a. U prvního toastu nastavte stupeň 5, a pak si přizpůsobte stupeň nastavení Vaší chuti.

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * DŮLEŽITÉ: Pokud připravujete toasty poprvé, nechejte přístroj chvíli zahřívat naprázdno na stupeň (9). Můžete vnímat lehký kouř nebo slabý zápach, nejedná se však o poškození nebo zdraví škodlivý projev. | |

1. Vložte do štěrbin přístroje chléb nebo jinou potravinu. Dlouhé štěrbiny postačí na dva standardní plátky chleba, poloviny bagelu nebo anglický muffin (toastová žemle). Velké krajíce domácího chleba můžete při opékání položit na štěrbiny horizontálně.
2. Po vložení potraviny stiskněte tlačítko . Plátky chleba se zasunoudo přístroje a budou automaticky zachyceny. Stiskněte  pro opékání v obou štěrbinách. Na displeji se zobrazí zbývající čas.
3. Pro kontrolu opékání stiskněte  kdykoli během přípravy. Chléb se nadzdvihne a odpočet času se zastaví. Po 5 sekundách se chléb vrátí zpět a odpočet času pokračuje.
4. Stiskněte  kdykoli pro zastavení funkce. Přístroj se vypne a vysune plátky nahoru. Přístroj po 3 sekundách 5x pípne.

Příprava pouze v přední štěrbině

1. Pro přípravu pouze v přední štěrbině stiskněte nejdříve  a teprve potom .

Rozmrazování chleba

* 1. Chcete-li rozmrazit chléb a připravit toasty, stiskněte .
  2. Stiskněte  pro  nastavení stupně opečení.
  3. Stiskněte  pro spuštění rozmrazování a přípravy toastů. Po 3 sekundách se na displeji zobrazí zbývající čas. ^^
  4. Stupeň opečení můžete nastavit kdykoli během přípravy ( nebo ).
  5. Pro zastavení přípravy můžete kdykoli stisknout na 3 sekundy .

Ohřívání chleba nebo již hotových toastů

* + 1. Stiskněte  a potom .
    2. Po 3 sekundách začne odpočet doby 30 sekund. Po uplynutí tohoto času se teplý chléb z přístroje vysune a ozve se 5 pípnutí.

Udržování teploty chleba

* + - 1. Před přípravou stiskněte .
      2. Po ukončeném opékání se chléb z přístroje nevysune, ale zůstane uvnitř další 3 minuty, aby si zachoval teplotu.
      3. Během těchto 3 minut topný prvek ohřívá nárazově, aby byla dosažena postačující nízká teplota.
      4. Chléb můžete z přístroje kdykoli vyjmout tak, že stisknete .

Nástavec na žemle

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Nástavec na žemle používejte pouze s funkcí  a přístroj zapněte na stupeň opékání 1! | |

Upozornění na ukončení opékání

* Pro aktivování nebo deaktivování zvukového signálu stiskněte na 3 sekundy současně  a . Dvojí pípnutí znamená, že zvuková signalizace je zapnutá, jedno pípnutí znamená vypnutí signalizace.

1. Čištění a péče

V této kapitole najdete důležitá upozornění k čištění a péči o přístroj.

Dbejte upozornění, abyste zabránili poškození chybným čištěním přístroje a zajistili bezporuchový provoz.

1. Bezpečnostní upozornění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POZOR** |  |
| Povšimněte si následujících bezpečnostních upozornění předtím, než začnete s čištěním přístroje:   * Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud není přístroj v provozu, stejně tak i před čištěním. * Nevkládejte přístroj, kabel a zástrčku do vody nebo jiných tekutin a nemyjte je v myčce nádobí. * K čištění nepoužívejte žádný kovový kartáč nebo jiné ostré a drsné pomůcky. | | |

1. Čištění

Zásuvka na drobky

* 1. Vysouvatelná zásuvka na drobky je umístěna na pravé spodní straně přístroje.
  2. Pro jednoduché čištění vytáhněte zásuvku z přístroje. Odstraňte drobky a zásuvku podle potřeby vyčistěte vlhkým hadříkem.
  3. Zásuvku vždy pečlivě osušte předtím, než ji vrátíte do přístroje.
  4. Zásuvku při zasouvání silně přitlačte, abyste se ujistili, že je správně vložená.

Kryt přístroje

* + 1. Kryt vychladlého přístroje odpojeného od přívodu el.energie otřete lehce navlhčeným hadříkem nebo houbou a osušte papírovou utěrkou.
    2. Nepoužívejte žádné drsné přípravky nebo ostrohranné předměty, protože by došlo k poškrábání povrchu. Nikdy na přístroj nestříkejte čisticí přípravek přímo.
    3. Jakoukoli jinou údržbu přístroje byste vždy měli přenechat kvalifikovanému technikovi.

1. Likvidace starých přístrojů

|  |  |
| --- | --- |
| Elektrické a elektronické staré přístroje obsahují často ještě cenné materiály. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. |  |

Ve směsném odpadu nebo při chybném zacházení mohou tyto látky poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Nedávejte proto Váš starý přístroj v žádném případě do směsného odpadu.

|  |  |
| --- | --- |
| ***UPOZORNĚNÍ*** |  |
| * Využívejte místní sběrnu odpadů pro vrácení a využití starých elektrických a elektronických přístrojů. Případně se informujte na Vaší radnici, nebo u Vašeho prodejce o svozu odpadu. * Postarejte se o to, aby byl Váš starý přístroj až do transportu uložen bezpečně před dětmi. | |

1. Záruka

Pro tento přístroj přebíráme, počínaje datem prodeje, 24-měsíční záruku na vady, které je možné zdůvodnit chybami při výrobě nebo chybami materiálu.

Vaše zákonné nároky na výkony plynoucí ze záruky podle § 439 a dalších OZ - E tím zůstávají nedotčeny. V záruce nejsou obsaženy škody, které vznikly neodborným zacházením nebo použitím, stejně tak nedostatky, které ovlivňují funkci nebo hodnotu přístroje pouze v malé míře. Dále jsou ze záručních nároků vyloučeny díly podléhající rychlému opotřebení, škody při transportu, pokud za ně nezodpovídáme my, jakož i škody, které vznikly opravami, které nebyly provedeny námi. Tento přístroj je konstruován pro použití v soukromé oblasti (domácnosti) a je svým výkonem také pro tento účel navržen. Případné použití v živnostenské oblasti spadá do záruky pouze v takové míře, v jaké je možné rozsah porovnat se soukromým užíváním. Není určen pro rozsáhlejší živnostenské používání.

V případě oprávněných reklamací provedeme podle našeho uvážení opravu vadného přístroje nebo jeho výměnu za bezvadný přístroj. Viditelné vady je nutno nahlásit do 14 dní po dodání. Další nároky jsou vyloučeny. Před využitím nároku ze záruky se s námi prosím před vrácením přístroje spojte (přístroj zasílejte vždy s dokladem o koupi!).

1. Technická data

|  |  |
| --- | --- |
| Přístroj | Toaster NOVEA T4 / T2 |
| Č. zboží | 2777 / 2776 |
| Data pro připojení k elektrické síti | 220-240 V, 50/60Hz |
| Příkon | 1340-1600 W / 800 W |
| Vnější rozměry (Š/V/H) | 44,2 x 27,2 x 24,6 cm (T4) /  28 x 19,2 x 19,5 cm (T2) |
| Hmotnost netto | 2,9 kg (T4) / 2,1 kg (T2) |

V případě záručních a pozáručních oprav se prosím obracejte přímo na náš smluvní servis :

BELS cz s.r.o.

Nuselská 307/110, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 / 261 218 480 příp. e-mail: [praha@bels.cz](mailto:praha@bels.cz)